**Załącznik nr. 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie****(budynek / układ)** | **Obsługuje** | **Wyposażenie** | **Rodzaj medium** |
| **1** | Bud. 1 Węzeł CT para – glikol / WCT 2 | Neurologia, Szatnie piwnica | Wymiennik JAD, pompa, zawór regulacyjny, automatyka, instalacja | GLIKOR EKO |
| **2** | Bud. 1 Węzeł CT para – glikol / WCT 3 | Neurochirurgia, Bufet, Rezonans | Wymiennik JAD, 2 x pompa, zawór regulacyjny, automatyka, instalacja | GLIKOR EKO |
| **3** | Bud. 3 Węzeł CT para – woda / WCT 1 | Laryngologia, Kardiologia, Genetyka | Wymiennik JAD, 2 x pompa, zawór regulacyjny, automatyka, instalacja | GLIKOR EKO |
| **4** | Bud. 5 Węzeł CT para – glikol / WCT 4 | Rehabilitacja, Basen, Dermatologia | Wymiennik JAD, pompa, zawór regulacyjny, automatyka, instalacja | GLIKOR EKO |
| **5** | Bud. 5 Węzeł CT para – glikol / WCT 5 | Apteka, Med. Nuklearna, Aula | Wymiennik JAD, pompa, zawór regulacyjny, automatyka, instalacja | GLIKOR EKO |
| **6** | Bud. 6 Węzeł CT woda– glikol / WCT 6 | Poliklinika | Wymiennik płytowy, 2 x pompa, zawór regulacyjny, automatyka, instalacja | GLIKOR EKO |
| **7** | Bud. 12 Węzeł CT para – glikol / WCT 7 | Kuchnia | Wymiennik JAD, 2 x pompa, zawór regulacyjny, automatyka, instalacja | GLIKOR EKO |
| **8** | Bud. 23 Węzeł wody lodowej / WWL 1 | ZBO, OKAiLT, Sterylizacja, Ortopedia, Urologia, SZOR | Sprzęgło hydrauliczne, 3 x pompa, 2 x pompa podwójna, automatyka, instalacja | Ergolid A - 25° |
| **9** | Bud. 4 Węzeł wody lodowej / WWL 3 | RTG Tomograf  | Agregat, bufor, pompy | Antifrogen L - 25° |
| **10** | Bud. 4 Węzeł wody lodowej / WWL 2 | Kardiochirurgia POP | Sprzęgło hydrauliczne, 2 x pompa, automatyka, instalacja | Antifrogen L - 25° |
| **11** | Bud. 1 Węzeł wody lodowej / WWL 4 | Rezonans Magn. 1,5T | Agregat, bufor, pompy | GLIKOR EKO |